**PRZEDMIAR ROBÓT**

**„Modernizacja boiska w Sadownem”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis** | **J.m.** | **Ilość** |
| **Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe** |
| 1. | Demontaż wraz z utylizacją zniszczonej nawierzchni poliuretanowej na głębokości od 6 do 13 mm 18,0\*28,0 | m2 | 504,00 |
| 2. | Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 8 mm  | m2 | 151,20 |
| 3. | Przygotowanie płyty boiska – oczyszczenie zanieczyszczeń po frezowaniu nawierzchni18,0\*28,0 | m2 | 504,00 |
| 4. | Podbudowa z kruszyw łamanych – wyrównanie obrysu boiska poprzez dosypanie do poziomu boiska kruszywa 0-4 mm o grubości 1-2 cm | m2 | 90,00 |
| **Prace montażowe nowej nawierzchni boiska** |
| 5. | Nawierzchnia z trawy syntetycznej o wysokości 25 mm wraz z liniami według projektu.Trawa syntetyczna:- wysokość włókna 25 mm- grubość źdźbła 650 mikronów- ilość włókien min. 150.000/m2- dtex min. 13 000- kolor trawy: do uzgodnienia z inwestoremZasypanie piaskiem kwarcowym zgodnie z kartą techniczną producenta18,0\*28,0 | m2 | 504,00 |
| **Ogrodzenie, piłkochwyty** |
| 6. | Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach – siatka metalowa o wys. 3,0 m | m | 92,00 |
| 7. | Rozebranie słupków ogrodzenia na wąskich bokach boiska | szt. | 16,00 |
| 8. | Przedłużenie słupków ogrodzeniowych poprzez dospawanie do wysokości 4,0 m od poziomu boiska | szt. | 24,00 |
| 9. | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne istniejących słupków ogrodzeniowych | kpl | 1,00 |
| 10. | Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych – malowanie istniejących słupków po oczyszczeniu | kpl | 1,00 |
| 11. | Systemowe piłko chwyty na słupkach stalowych za bramkami na długości 2 x 18 m. Słupy o śr. 2,5” i wysokości 6,0 m od poziomu boiska, ocynkowane, malowane proszkowo lub farbą chlorokauczukową (RAL 6005)(zakup, dostarczenie oraz montaż)18\*2 | m | 36,00 |
| 12. | Zakup, dostarczenie oraz montaż dolnej siatki stalowej, powlekanej PCV o oczku 50 x 50 o wysokości 2,00 m w kolorze zielonym2\*18,0+2\*28,00 | mb | 92,00 |
| 13. | Zakup i dostarczenie oraz montaż górnej siatki sznurkowej PE o oczku 50 x 50 o wys. 2,0 m w kolorze zielonym2\*28,00 | mb | 56,00 |
| 14. | Zakup, dostarczenie oraz montaż górnej siatki sznurkowej PE o oczku 50 x 50 o wys. 4,0 m w kolorze zielonym2\*18,00 | mb | 36,00 |
| **Osprzęt sportowy** |
| 15. | Dostawa i montaż bramki do piłki ręcznej wraz z tulejami oraz siatką całoroczną /3,00 x 2,00 m/ | kpl | 1,00 |
| 16. | Montaż siatek na obręczach słupków do piłki koszykowej | kpl | 4,00 |
| 17. | Montaż tulei montażowej do słupków aluminiowych | szt. | 1,00 |
| 18. | Dostawa i montaż słupków do siatkówki oraz siatki do siatkówki  | kpl | 1,00 |
| 19. | Dostawa i montaż słupków do tenisa ziemnego oraz siatki do tenisa ziemnego | kpl | 1,00 |
| 20. | Dostawa i montaż bramki przedłużanej aluminiowej lakierowanej 3 x 2 żebrowanej | szt. | 1,00 |
| 21. | Dostawa i montaż stojaka na rowery o dł. 2,00 m, ilość stanowisk: 5, konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo, sposób montażu: do przykręcenia do utwardzonego podłoża | szt. | 2,00 |

Użyte zapisy opisujące przedmiot zamówienia nie mają na celu naruszenia art. 29, 30, 30a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Nazwy materiałów
i urządzeń lub jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów służą jedynie określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów techniczno-użytkowych założonych w dokumentacji technicznej dla danego typu rozwiązania, nie są one w żaden sposób wiążące przyszłego Wykonawcę do ich stosowania.

**Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno-użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów
i urządzeń zaproponowanych w dokumentacji.**